# ToDo

- [ ] Behälter unten rechts anzeigen
- [ ] Status für Netzwerk oben neben Uhrzeit
- [ ] Fix Fehler, wenn keine Getränke hinzugefügt worden sind
- [ ] Schriftarten Lokal machen 
- [x] Probleme beim Laden der Container im Setup
- [ ] Container option "Auto tare" hinzufügen
  - Heißt, sobald ein Inhalt in einen Container eingestellt wird und das Volumen angegeben ist, werden die Sensoren auf den aktuellen Füllstand als 100% gesetzt
- [ ] Nach Speichern des Setups und bei Einmessen auf Schließen, Setup verlassen


------ 
# New

- Gesamtvolumen des Containers komplett entfernen
- Bei Behälter aktualisieren wird das Volumen des neu zu stellendes Behälters eingestellt, welches dann als 100% interpretiert wird
- Im Setup kommt ein neues Feature, tarieren von Wägezelle (also der 0-Wert der Wägezelle) nach Speicherung, anstatt aktueller 2-Wege-Tarierung
- Ultraschallsensor wird entfernt
- Wenn Sensorik für Behälter vorhanden ist, nutze Wägezelle des Containers und messe anhand dessen Inhaltsmenge
- 1G=1ML
- Bei Einstellung neues Inhalts wird das Gewicht als ml übersetzt, danach wird Gewicht-Eingestellte Millitier gerechnet, das Ergebnis ist das Gewicht des Behälters
- Da nun generell eine Fehlermeldung erscheint, sobald eine Wägezelle inkorrekt läuft, muss vor dem Tarieren (also beim Drücken von Speichern) erst eine CHECK request gesendet werden, danach folgt dann bei erfolgreich die Tarierung